
Załącznik nr 7 do SIWZ
.............................................................
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )
OPIS PARAMETRÓW 
Cześć nr 1: Przesiewacz bębnowy
marka …........................ typ ….................... 

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	1
	Bęben przesiewający z siatką plecioną fi 4 mm (oczko 20 mm x 20 mm) (należy wpisać konkretny parametr)
	

	2
	Przenośnik taśmowy zbierający pod sitówkę o długości min. 6.000 mm i szerokości min. 650 mm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	3
	Kosz zasypowy z regulacją przesuwu taśmy
	

	4
	Przesiewacz wykonany z profilu zamkniętego
	

	5
	Na przesiewaczu zamontowana szczotka czyszcząca
	

	6
	Wydajność min. 40 ton/godz. (należy wpisać konkretny parametr)
	

	7
	W środku bębna zamontowane łopaty z płaskownika umożliwiające przesyp materiału
	

	8
	Napęd bębna elektryczny
	

	9
	Przesiewacz zabezpieczony antykorozyjnie
	

	10
	Zaczep przesiewaczy z możliwością demontażu
	

	11
	Podpory z możliwością regulacji wysokości
	

	12
	Wysokość wysypu z bębna ok. 1.000 mm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	13
	Wysokość przesiewacza wraz ze szczotką max. 3.500 mm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	14
	Szerokość zewnętrzna max. 3.000 mm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	15
	Długość całkowita max. 10.000 mm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	16
	Przesiewacz wyposażony w wyłącznik 0/1 bezpieczeństwa stop oraz wtyczkę 16A/5 oraz min. 10 m kabla w izolacji gumowej
	


........................................................                                                                                             

            (miejscowość i data )   

                                                                                                                                       .......................................................................................................
(podpis i pieczątka lub czytelny podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
* wypełnia Wykonawca


Załącznik nr 7 do SIWZ
.............................................................
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )
OPIS PARAMETRÓW 
Cześć nr 2: Przyczepa dwuosiowa
marka …........................ typ …....................  z najazdami oraz plandeką

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	1
	Homologacja oraz pozostałe dokumenty niezbędne do rejestracji
	

	2
	Dwie osie
	

	3
	DMC min. 750 kg (należy wpisać konkretny parametr)
	

	4
	Dyszel typu V
	

	5
	Zaczep kulowy
	

	6
	Elementy stalowe pokryte ocynkiem ogniowym
	

	7
	Wymiary skrzyni wewnątrz: długość min. 220 cm, szerokość min. 120 cm, wysokość min. 130 cm (wysokość wewnątrz skrzyni załadunkowej) (należy wpisać konkretny parametr)
	

	8
	Koła o śr. 13'' 
	

	9
	Zaczep min. 1400 kg z linką zrywu
	

	10
	Najazdy o długości 150 – 210 cm i szerokości min. 15 cm (do montażu w oferowanej przyczepie) (należy wpisać konkretny parametr)
	

	11
	Koło podporowe
	

	12
	Stelaż z plandeką
	


........................................................                                                                                             

            (miejscowość i data )   

                                                                                                                                       .......................................................................................................
(podpis i pieczątka lub czytelny podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
* wypełnia Wykonawca


Załącznik nr 7 do SIWZ
.............................................................
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )
OPIS PARAMETRÓW 
Cześć nr 3: Kosiarki samobieżne
marka …........................ typ ….................... w ilości 2 szt.

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	1
	Dwucylindrowy silnik benzynowy lub Diesla
	

	2
	Moc znamionowa min. 10 kW (należy wpisać konkretny parametr)
	

	3
	Rozruch elektryczny.
	

	4
	Pojemność zbiornika paliwa min. 3,5 l. (należy wpisać konkretny parametr)
	

	5
	Hydrostatyczna przekładnia napędowa, min. 1 bieg w przód i 1 w tył
	

	6
	Szerokość koszenia min. 100 cm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	7
	Wysokość koszenia 30 – 95 cm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	8
	Regulacja wysokości cięcia w zakresie min. trzech pozycji, manualna
	

	9
	Deflektor (osłona wyrzutu trawy)
	

	10
	Wyrzut boczny
	

	11
	Zaślepka mieląca
	

	12
	Urządzenie powinno być zamontowane i dostarczone na podwoziu przyczepy z zaczepem kulowym
	

	13
	Koła: 15'' x 6'' (przód), 20'' x 8'' (tył)
	

	14
	Promień skrętu max. 50 cm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	15
	Reflektory przednie
	

	16
	Waga max. 300 kg (należy wpisać konkretny parametr)
	


........................................................                                                                                             

            (miejscowość i data )   

                                                                                                                                       .......................................................................................................
(podpis i pieczątka lub czytelny podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
* wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 7 do SIWZ
.............................................................
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )
OPIS PARAMETRÓW 
Cześć nr 4: Platforma hakowa
marka …........................ typ ….................... 

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	1
	Przystosowana do urządzeń hakowych – wysokość haka, H = 1.200 mm
	

	2
	Otwarta, wyposażona w tylne klapo – drzwi
	

	3
	Otwierane i zdejmowane burty boczne (należy wpisać konkretny parametr)
	

	4
	Dwie rolki jezdne o szer. min. 180 mm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	5
	Zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie farbą podkładową i nawierzchniową w systemie kolorystycznym RAL
	

	6
	Podłogi i ściany wykonane z blachy min. ST 355
	

	7
	Wyposażona w zaczepy pod plandekę oraz plandeką zwijaną na rolce
	

	8
	Pojemność 6 – 7 m3 (należy wpisać konkretny parametr)
	

	9
	Grubość blachy min. 4 mm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	10
	Słupki boczne wypinane, burty boczne dzielone o wysokości 600 – 700 mm (należy wpisać konkretny parametr)
	


........................................................                                                                                             

            (miejscowość i data )   

                                                                                                                                       .......................................................................................................
(podpis i pieczątka lub czytelny podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
* wypełnia Wykonawca

