
Załącznik nr 7 do SIWZ
.............................................................
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )
OPIS PARAMETRÓW 
Cześć nr 1: Ubijak stopowy
marka …........................ typ ….................... 

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	1
	Waga- min. 80 kg (należy wpisać konkretny parametr)
	

	2
	Moc silnika – min. 3,0 KM (należy wpisać konkretny parametr)
	

	3
	Szerokość stopy – min. 280 mm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	4
	Liczba uderzeń – min. 670 uderzeń/min (należy wpisać konkretny parametr)
	


........................................................                                                                                             

            (miejscowość i data )   

                                                                                                                                       .......................................................................................................
(podpis i pieczątka lub czytelny podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
* wypełnia Wykonawca


Załącznik nr 7 do SIWZ
.............................................................
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )
OPIS PARAMETRÓW 
Cześć nr 2: Młot spalinowy
marka …........................ typ ….................... 

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	1
	Silnik spalinowy benzynowy
	

	2
	Waga min. 24 kg (należy wpisać konkretny parametr)
	

	3
	Moc silnika – min. 2,3 KM (należy wpisać konkretny parametr)
	

	4
	Siła udaru – min. 60 J (należy wpisać konkretny parametr)
	

	5
	Ilość uderzeń – min. 710/min. (należy wpisać konkretny parametr)
	


........................................................                                                                                             

            (miejscowość i data )   

                                                                                                                                       .......................................................................................................
(podpis i pieczątka lub czytelny podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
* wypełnia Wykonawca


Załącznik nr 7 do SIWZ
.............................................................
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )
OPIS PARAMETRÓW 
Cześć nr 3: Frezarka do pni
marka …........................ typ ….................... 

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	1
	Napędzana z wałka napędowego ciągnika (WOM)
	

	2
	Zawieszana na trójkątnym układzie zawieszenia kat. 1 lub 2
	

	3
	Zakres ruchu ramiona frezarki w trzech płaszczyznach: góra – dół lewo – prawo, przód – tył
	

	4
	Panel obsługi umożliwiający sterowanie pracą maszyny spoza kabiny kierowcy
	

	5
	Średnica tarczy frezującej dopasowana do parametrów wydajności – min. 560 mm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	6
	Ilość frezów znajdujących się na tarczy – min. 18 szt. (należy wpisać konkretny parametr)
	

	7
	Wysokość frezowania – ok. 70 cm (należy wpisać konkretny parametr)
	

	8
	Głębokość frezowania – ok. 60 cm poniżej poziomu gruntu (należy wpisać konkretny parametr)
	

	9
	Max. średnica pnia
	


........................................................                                                                                             

            (miejscowość i data )   

                                                                                                                                       .......................................................................................................
(podpis i pieczątka lub czytelny podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
* wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 7 do SIWZ
.............................................................
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )
OPIS PARAMETRÓW 
Cześć nr 4: Recyklero - skrapiarka
marka …........................ typ ….................... 

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	Recykler

	1
	Wydajność min. 2000 kg na godzinę (należy wpisać konkretny parametr)
	

	2
	Sterowanie maszyną wszystkimi funkcjami maszyny z pulpitu
	

	3
	Silnik recyklera  wysokoprężny  z elektrozaworem do odłączania zasilania
	

	4
	Uruchomienie recyklera tylko dla osób upoważnionych- zamykana na klucz pokrywa pulpitu lub uruchomienie silnika kluczykiem
	

	5
	Wskaźnik poziomu załadowania bębna
	

	6
	W bębnie zamontowane noże tnące jednokierunkowe oraz palce rozdrabniające
	

	7
	Zasilanie układu elektrycznego z prądnicy fabrycznie oryginalnej dwułożyskowej
	

	8
	Dodatkowe gniazdo zasilające na pulpicie do montażu oświetlenia roboczego z wyłącznikiem na pulpicie
	

	9
	Palnik ze stałą iskrą
	

	10
	Szuflada załadunkowa podnoszona hydraulicznie
	

	11
	Stelaż do montażu znaków ostrzegawczych
	

	12
	Lampa ostrzegawcza
	

	13
	Panel diagnostyczny silnika z kontrolkami ładowania ciśnienia oleju i kontrolką monitorującą pracę układu zasilania- na pulpicie
	

	14
	Bezpośredni dostęp do rolek prowadzących bębna zabezpieczony klapami zamykanymi na klucz
	

	15
	Filtr paliwa zabudowany na zbiorniku paliwa
	

	16
	Pomiar temperatury masy na pulpicie sterowniczym oraz termostat zabezpieczający przed przegrzaniem sterujący pracą palnika w systemie załącz /wyłącz
	

	17
	Wskaźnik temperatury masy asfaltowej
	

	18
	Miernik poziomu paliwa
	

	Skrapiarka

	
	Skrapiarka pracująca jako całkowicie niezależne urządzenie od recyklera (należy wpisać konkretny parametr)
	

	19
	Napęd skrapiarki – silnik benzynowy o mocy min. 5 KM (należy wpisać konkretny parametr)
	

	20
	Zbiornik o pojemności ok. 200 litrów (należy wpisać konkretny parametr)
	

	21
	Pompa z płaszczem grzewczym i zaworem bezpieczeństwa, załączana elektrycznie z pulpitu sterowniczego
	

	22
	Lanca spryskująca z wymiennymi końcówkami umożliwiającymi zalewanie szczelin i wykonywanie różnych spojeń
	

	23
	Pulpit sterowniczy do sterowania wszystkimi funkcjami maszyny
	

	24
	System zasysania emulsji do zbiornika- funkcja pobierania bitumu z obcego urządzenia
	

	25
	Palnik gazowy z zapłonem piezoelektrycznym
	

	26
	Termometr bimetalowy zegarowy
	

	27
	Możliwość podgrzewania emulsji bez załączania silnika
	

	Podwozie

	28
	DMC 2700 kg – z pełną homologacją przyczepy ciężarowej (należy wpisać konkretny parametr)
	

	29
	Dyszel w systemie „V”, z hamulcem najazdowym 
	

	30
	Błotniki zintegrowane podestami z blachy ryflowanej 
	

	31
	Konstrukcja podwozia w całości ocynkowana
	

	32
	Instalacja elektryczna uniwersalna, złącze tradycyjne + 17 pinowe 12/24 V
	


........................................................                                                                                             

            (miejscowość i data )   

                                                                                                                                       .......................................................................................................
(podpis i pieczątka lub czytelny podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
* wypełnia Wykonawca

